RECOMMANDATIONS HÔPITAUX

Objectif

Durées de réverbération

Durée de réverbération de références

La durée de réverbération de référence est de 1 seconde à toutes les fréquences.

Recommandations

Les locaux contenant un bassin de rééducation doivent avoir une durée de réverbération inférieure à 1,5 seconde à toutes les fréquences.

Isolement vis-à-vis de l’extérieur

Les valeurs des isolements normalisés vis-à-vis de l’extérieur sont exprimés en dB(A), par référence à l’émission d’un bruit route et pour un spectre de fréquences dont les bandes d’octaves sont centrées sur les fréquences 125, 200, 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.

La durée de réverbération de référence est la même que celle définie au paragraphe 4.1.1.

L’isolement acoustique des chambres et des locaux de soins vis-à-vis de l’extérieur doit être le même que celui d’un local d’habitation et doit être défini en fonction du classement des voies de circulation terrestres et de leur éloignement par rapport au local considéré.

Isolement acoustique intérieur

Les valeurs des isolements acoustiques normalisé entre locaux sont exprimés en dB(A), par référence à l’émission d’un bruit rose et pour un spectre de fréquences dont les bandes d’octaves sont centrées sur les fréquences 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.

La durée de réverbération de référence est la même que celle définie au paragraphe 4.1.1.

Les valeurs figurant dans le tableau suivant ne sont pas applicables lorsque les exigences médicales en matière de surveillance des malades imposent un contrôle visuel aisé des personnes hospitalisées, dans la mesure où ce contrôle nécessite des ouvertures ou des parois vitrées.

Local d’émission → Local de réception ↓	Circulation Local d’attente	Salle d’accouchement Chambre ou tout autre local de l’unité de soins	Local extérieur à l’unité de soins Salle d’isolement des nouveaux-nés	Laboratoire salle d’examens et de soins poste du personnel soignant locaux administratifs bureaux de médecin secrétariats médicaux	Salle de restaurant cuisines buanderie chaufferie
Chambres	25	45 1	50	50	50
Salles d’accouchement	30	45		50	50
Salles d’examens	30 2			45 3	50
Salles d’examens et bureaux médicaux, salles d’opérations				45 3	50
Salles de soins				30	50

cet isolement est ramené à 35 dB(A) dans le cas où la porte du local est ouverte, porte de chambre fermée.

Pour un niveau ambiant de 40 à 50 dB(A), si le niveau ambiant est inférieur à 40 dB(A), il faut augmenter d’autant l’isolement.

S’il n’y a pas de porte de communication.

Niveau de bruit de fond maximum admissible

Si le bruit de fond est artificiellement entretenu (musique) dans certains locaux (attente, restauration…), il ne doit pas dépasser 55 dB(A).

	Equipement collectifs, fonctionnant de manière intermittente	Equipement collectif fonctionnant de manière permanente	Equipement hydraulique ou sanitaire d’un local contiguë
Chambre 33 30 Bureaux médicaux salle d’examens 38 35 Salles de soins 48 45 Salles d’opérations 43 40	38

Niveaux de bruit de chocs

Dans tous les locaux, il sera inférieur à 73 dB(A) avec une durée de réverbération de référence de 1 seconde.

Échologos

le d novembre yyyy	Page 2/2

ECHOLOGOS

2001-11-26T10:53:00

Élodie DARIER