Gaines techniques des logements

Date :	11/06/2009	Pilote :	Blandine

Sujet :

Topo sur les performances des gaines techniques dans les logements et les cas acceptés pour la certification Qualitel.

Rappel réglementation logements (arrêté 30/06/1999 et référentiel Qualitel)

De plus Qualitel demande un indice d'affaiblissement RA pour les gaines techniques supérieure aux valeurs suivantes :

Local d'émission	Réception en pièce principale	Réception en cuisine fermée ou salle d'eau
Garage (en l'absence de paroi de gaines techniques dans celui-ci)	37	37
Local d'activité (en l'absence de paroi de gaines techniques dans celui-ci)	40	37
Autre cas	29	29

Cas 1 : Pièces de service (avec ou sans dévoiement de chutes d'eau) et pièces principales (sans dévoiement de chutes d'eau) non situées au-dessus d'un garage ou d'un local d'activité

Solution A :

- Coffres réalisés avec une contre cloison constituée de deux BA13 avec 45 mm de laine minérale dans l'ossature. Afin de permettre la tenue de la laine minérale dans la gaine, celle-ci sera en panneau de laine de verre ou de roche (de type ISOVER Cloisolène LV ou techniquement équivalent) et les montants de la contre-cloison seront accolés dos à dos.

Placo	Lafarge	Knauf
RA (dB)	35
LnAT (dB(A))	écoulement turbulent, valeur crête, chutes PVC : 1 face : 22 2 faces : 24 3 faces : 25	Sans dévoiement, chutes PVC : 15 Avec dévoiement, chutes PVC : 24	Sans dévoiement : 15 Avec dévoiement : 24

Solution B :

– Coffres réalisés avec un complexe sandwich à base de plaques de plâtre et de laine minérale (10 + 50 + 10) de type LAFARGE Pregyroche Duo ou ROCKWOOL Rockplak 409 ou techniquement équivalent. Dans les pièces principales au RdC ou au niveau habité immédiatement au dessus des raccordements aux canalisations horizontales situées en sous face du plancher concerné, il y a lieu de prévoir systématiquement en complément 2 m² de laine minérale de 50 mm d’épaisseur sur les parois internes de la gaine technique (jurisprudence Qualitel).

Rockwool : Rockplack 409 BA13	Lafarge : Pregyroche duo BA10
RA (dB)	?	30
LnAT (dB(A))	2 ou 3 faces : 24 4 faces : 29	Sans dévoiement, chutes PVC : 23 Avec dévoiement, chutes PVC : 32

Cas 2 : Pièces principales (avec dévoiement de chutes d'eau) non situées au-dessus d'un garage ou d'un local d'activité

Solution A :

– Coffres réalisés avec une cloison d'indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 42 dB de type 85/48, un parement étant composé de 2 BA13, l'autre d'une BA13 avec 45 mm de laine minérale dans l'ossature.

Placo	Lafarge
RA (dB)	42	43
LnAT (dB(A))	écoulement turbulent, valeur crête, chutes PVC : 1 face : 26 2 faces : 28 3 faces : 29	Sans dévoiement, chutes PVC : 19 Avec dévoiement, chutes PVC : 28

Solution B :

– Coffres réalisés avec une contre cloison constituée de deux BA13 avec 80 mm de laine minérale dans l'ossature. Afin de permettre la tenue de la laine minérale dans la gaine, celle-ci sera en panneau de laine de verre ou de roche (de type ISOVER Cloisolène LV ou techniquement équivalent) et les montants de la contre-cloison seront accolés dos à dos.

Placo	Lafarge	Knauf
RA (dB)	?
LnAT (dB(A))	?	?	?

Cas 3 : Gaines techniques des pièces de services situés au-dessus d'un garage ou d'un local d'activités

(Si il n'y a pas de parois de gaines techniques dans le garage ou dans le local d'activités)

– Coffres réalisés avec une cloison d'indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 37 dB de type 72/48, les deux parements étant composés d'une BA13 avec 45 mm de laine minérale dans l'ossature.

Les pieds de chute situés dans les garages seront en fonte.

Placo	Lafarge
RA (dB)	39
LnAT (dB(A))	écoulement turbulent, valeur crête, chutes PVC : 1 face : 29 2 faces : 31 3 faces : 32	Sans dévoiement, chutes PVC : 28

Cas 4 : Gaines techniques des pièces principales situées au-dessus d'un garage ou d'un local d'activités

(Si il n'y a pas de parois de gaines techniques dans le local d'activités)

– Coffres réalisés avec une cloison d'indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 42 dB de type 85/48, un parement étant composé de 2 BA13, l'autre d'une BA13 avec 45 mm de laine minérale dans l'ossature.

(Si il y a une paroi de gaines techniques dans le local d'activités)

Les gaines techniques situées dans le local d'activité seront constituées d'une cloison de type 98/48 avec laine minérale présentant un indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 47 dB et recevant une laine minérale semi-rigide d'épaisseur 45 mm du côté intérieur de la gaine (épaisseur totale : 150 mm).

Les gaines techniques situées dans les chambres et séjours présenteront un indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 35 dB. Elles pourront être réalisées au moyen d'une contre cloison composé de 2 BA13 et d'une laine minérale semi-rigide d'épaisseur 45 mm.

Dévoiement de chutes d'eau dans les pièces de service

Les cheminements horizontaux des conduites (EU, EV, EP...) dans les pièces de service des logements seront encoffrées par un complexe d'une plaque de plâtre BA13 avec incorporation de 80 mm de laine minérale.

Dévoiement de chutes d'eau dans les pièces principales

Les cheminements horizontaux des conduites (EU, EV, EP...) dans les pièces principales seront encoffrées par un complexe de deux plaques de plâtre BA13 avec incorporation de 80 mm de laine minérale.

Conduits PVC – Friaphon – WAVIN Sitech – NICOLL Chutunic – GIRPI Friaphon

Type de gaine	BA13/ LM45/ BA13	Contre cloison 2BA13 + 80 mm LM	Brique plâtrière 10cm + enduit 1cm	Brique plâtrière 5cm + enduit 1cm	Carreau de plâtre 5cm	Cloison alvéolaire 5cm	1 plaque BA13	Sans cloison
WAVIN Sitech	24,5	25,5	28,0	29,5	34,5	34,5
GIRPI Friaphon	20	15	-	-	26	32	32	50
NICOLL Chutunic, sans raccord	27,0	-	-	32,5	37,0	37,0
NICOLL Chutunic, avec raccord	26,0	27,5	29,5	30,5	35,5	36,0
PVC (valeurs Lafarge)	28,0	27	33

Q = 2l/s ; volume de réception 25m3