Performances acoustiques des portes

(Réglementations pour les permis de construire à compter du 21/11/2003)

 Bâtiments scolaires :

entre salle d’enseignement et circulation, RA  28 dB ;

entre salles d’enseignement, RA de 35 à 39 dB, suivant la taille des pièces ;

entre un local d’enseignement (ou assimilé) et un hall, RA de 40 à 45 dB, suivant la taille de la pièce.

 Hôpitaux :

entre salles d’opération, d’obstétrique et salles de travail, d’une part et les autres locaux d’autre part, RA = 38 à 42 dB, suivant la taille des pièces ;

entre salles d’opération, d’obstétrique et salles de travail, d’une part et circulations d’autre part, RA  28 dB ;

entre salles où peuvent être présents des malades et autres locaux, RA  33 à 36 dB, suivant la taille des pièces ;

entre salles où peuvent être présents des malades et circulations, RA  28 dB.

 Hôtel :

entre chambre et circulation, RA = 42 à 46, suivant la taille de la chambre ;

entre chambres communicantes, RA  50 dB.

 Logement avec porte d’entrée donnant sur une circulation intérieure

porte d’entrée, RA 36 dB, si une seule porte entre le palier et la pièce principale (séjour, etc.) ;

porte d’entrée RA  25 dB si deux ou trois portes entre le palier et la pièce principale (séjour, etc.).

 Logement avec porte d’entrée donnant sur l’extérieur (villa, maison en bande, coursives, etc.)

porte d’entrée, RAtr  28 dB, si zone non classée au bruit (infrastructures de transports terrestres et/ou aéroports) et porte donnant sur pièce principale ;

porte d’entrée, RAtr  32 à 42 dB, si construction en zone classée, suivant le classement et porte donnant directement sur une pièce principale.

Le 31 octobre 2003

Siège social et agence de REIMS	16 rue du Gal De Gaulle	51400	LIVRY-LOUVERCY	Tel. :	3 26 66 12 58	Fax : 3 26 70 53 32

Agence de GRENOBLE	19, avenue d’Uriage	38610	Gières	Tel. :	4 76 89 36 63	Fax : 4 76 89 36 68

Agence de LA ROCHELLE	30 rue de l’Amiral Courbet	17450	FOURAS	Tel. :	06 81 59 21 64	Fax : 3 26 70 53 32

ECHOLOGOS

2003-10-31T13:25:00

Élodie DARIER